|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\abramov\Desktop\Картинки для КП 2016 оригинальный размер\1038  в=650 д=400 ш=400.jpg | **Урна 1038**Размеры не менее: длина – 400 мм, ширина– 400 мм, высота – 650 мм.Бак урны выполнен в виде трапеции, зауженной к низу, изготовленной из листового металла, толщиной не менее 1,2 мм. Снизу должен иметь дренажное отверстие. Бак должен иметь размеры не менее: высота – 400 мм.Основание урны должно быть изготовлено с использованием технологии художественной ковки и метода скручивания, из металлического квадрата, сечением не менее 12\*12 мм. Металлические элементы окрашены порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой.  |